**Texte CCTP BLOC Y iD4 BUBENDORFF**

• Volet roulant bloc-baie BLOC Y iD4 de marque BUBENDORFF ou équivalent

• Volet roulant et son moteur testés 30’000 cycles (1 cycle = 1 montée/descente)

• Service après-vente « pièces, main d’oeuvre et déplacement », assuré directement par le fabricant pendant 30 ans minimum

• Caisson compact en PVC, à assembler sur une menuiserie, adapté pour une pose dans un demi-linteau ou tunnel (type ITE ou ossature bois). Profilé intérieur monobloc avec reprise par fixation mécanique sur le demi-linteau, équipé d’embouts étanches et d’une trappe extérieure d’accès au mécanisme du volet

• Tablier à lames aluminium double paroi, traité anti-corrosion et équipé de verrous automatiques anti-relevage

*ou (selon choix technique)*

• Tablier à lames orientables aluminium double-paroi (orientant une lame sur deux à 85°), en enroulement extérieur, traité anti-corrosion et équipé de verrous automatiques anti-relevage

• Manoeuvre motorisée solaire Bubendorff à commande radio (NF-Electricité), centralisable sur option. Robustesse batterie certifiée 100 jours selon NF-Fermeture et stores.

*ou (selon choix technique)*

• Manoeuvre motorisée secteur Hybrid Bubendorff à commande radio (NF Electricité classe II) avec batterie de secours intégrée, livrée avec sa télécommande sécurisée 3 boutons (montée, descente, ventilation), centralisable avec un ou plusieurs émetteur(s) radio supplémentaire(s)

*ou (selon choix technique)*

• Manoeuvre motorisée secteur Bubendorff à commande radio (NF Electricité de classe II), livrée avec sa télécommande sécurisée 3 boutons (montée, descente, ventilation), centralisable avec un ou plusieurs émetteur(s) radio supplémentaire(s)

*ou (selon choix technique)*

• Manoeuvre motorisée secteur Bubendorff à commande filaire (NF Electricité de classe II), câble 4 fils (montée, descente, phase, neutre)

• Coulisses en aluminium équipées de joints souples thermoplastiques

• Lame finale en aluminium équipée d’un joint tubulaire

• Teintes tablier et encadrement selon nuancier du fabricant

• Option Commande groupée CLIMAT+ pour pilotage automatique prenant en compte la température sans connexion à internet et pilotage manuel simultané (jusqu’à 30 volets)

• Option Commande Horloge Bubendorff pour programmation horaire de l’ouverture et de la fermeture des volets

• Option module iDiamant utilisable via l’application Home+Control de Legrand avec horloge mode crépusculaire inclus

• Avis Technique C.S.T.B et certification NF Fermetures et Stores

• Classement au vent selon DTU 34.4 P3 : \_\_\_\_\_ (à préciser)