
Texte CCTP MONO iD4 BUBENDORFF

•	Volet roulant de rénovation MONO iD4 de marque BUBENDORFF ou équivalent
•	Volet roulant et son moteur testés 30’000 cycles (1 cycle = 1 montée/descente)
•	Service après-vente « pièces, main d’oeuvre et déplacement », assuré directement par le fabricant pendant 30 ans minimum
•	Certification NF Fermetures et Stores
•	Impact carbone certifié par fiche environnementale individuelle

•	Tablier à lames aluminium double-paroi, traité anti-corrosion et équipé de verrous automatiques anti-relevage
ou (selon choix technique)
•	Tablier à lames orientables aluminium double-paroi (orientant une lame sur deux à 85°), en enroulement extérieur, traité anti-corrosion et équipé de verrous automatiques anti-relevage

•	Manoeuvre motorisée solaire Bubendorff à commande radio (NF-Electricité), centralisable sur option. Robustesse batterie certifiée 100 jours selon NF-Fermeture et stores.
ou (selon choix technique)
•	Manoeuvre motorisée secteur Hybrid Bubendorff à commande radio (NF Electricité classe II) avec batterie de secours intégrée, centralisable sur option. Robustesse batterie certifiée 100 jours selon NF-Fermeture et stores.
ou (selon choix technique)
•	Manoeuvre motorisée secteur Radio Universel Bubendorff, bi-protocole Bubendorff et Zigbee 3.0, à commande radio (NF Electricité de classe II), centralisable sur option. 
ou (selon choix technique)
•	Manoeuvre motorisée secteur Bubendorff à commande filaire (NF Electricité de classe II), câble 4 fils (montée, descente, phase, neutre)

•	Caisson compact en aluminium à un pan coupé 20°, de hauteur 130 mm, sans vis apparentes, avec panneau photovoltaïque intégré et affleurant
ou (selon choix technique)
•	Caisson compact en aluminium à deux pans coupés 20°, de hauteur 130 mm, sans vis apparentes, avec panneau photovoltaïque intégré et affleurant

•	Coulisses en aluminium équipées de joints souples thermoplastiques 
•	Lame finale en aluminium équipée d’un joint tubulaire 
•	Teintes tablier et encadrement selon nuancier du fabricant 
Teinte tablier : _______     Teinte encadrement : _______
• Classement au vent selon DTU 34.4 P3 : _____ (à préciser)
•	Option panneau photovoltaïque déporté
•	Option moustiquaire enroulable intégrée au volet avec double coulisses, rapportée à l’arrière du caisson pour maintenance facile sans démontage du caisson
•	Option Commande groupée CLIMAT+ pour pilotage automatique prenant en compte la température sans connexion à internet et pilotage manuel simultané (jusqu’à 30 volets)
•	Option Commande Horloge Bubendorff pour programmation horaire de l’ouverture et de la fermeture des volets
•	Option module iDiamant utilisable via l’application Home+Control de Legrand avec horloge mode crépusculaire inclus

