
Texte CCTP ROLAX iD4 BUBENDORFF

•	Volet roulant pour verrières ou vérandas de type ROLAX iD4 de marque BUBENDORFF ou équivalent
•	Volet et son moteur testés 30’000 cycles (1 cycle = 1 montée/descente)
•	Service après-vente « pièces, main d’oeuvre et déplacement », assuré directement par le fabricant pendant 30 ans minimum

•	Manoeuvre motorisée solaire Bubendorff à commande radio (NF-Electricité), centralisable sur option. Robustesse batterie certifiée 100 jours selon NF-Fermeture et stores.
ou (selon choix technique)
•	Manoeuvre motorisée secteur MR Bubendorff à commande radio (NF Electricité classe II), centralisable sur option

•	Caisson compact en aluminium filé
•	Coulisses en aluminium équipées de joints traités anti-UV
•	Tablier à lames aluminium double-parois, reliées entre elles par un joint élastomère
•	Teintes tablier et encadrement selon nuancier du fabricant 
Teinte tablier : _______     Teinte encadrement : _______
• Classement au vent selon DTU 34.4 P3 : _____ (à préciser)
•	Option panneau photovoltaïque déporté
•	Option Commande groupée CLIMAT+ pour pilotage automatique prenant en compte la température sans connexion à internet et pilotage manuel simultané (jusqu’à 30 volets)
•	Option Commande Horloge Bubendorff pour programmation horaire de l’ouverture et de la fermeture des volets
•	Option module iDiamant utilisable via l’application Home+Control de Legrand avec horloge mode crépusculaire inclus

