
Texte CCTP TRADI TITAN INTÉGRÉ iD4 BUBENDORFF

•	Volet roulant intégré TRADI TITAN INTÉGRÉ iD4 de marque BUBENDORFF ou équivalent
•	Volet roulant et son moteur testés 30’000 cycles (1 cycle = 1 montée/descente)
•	Service après-vente « pièces, main d’oeuvre et déplacement », assuré directement par le fabricant pendant 30 ans minimum
•	Avis Technique C.S.T.B et certification NF Fermetures et Stores
•	Impact carbone certifié par fiche environnementale individuelle
•	Assemblé dans un caisson isolé TITAN, équipé d’embouts étanches, d’un profil télescopique de liaison menuiserie avec joint, de renforts de reprise de la traverse haute pour les grandes largeurs et d’une sous-face PVC sans fixations apparentes, démontable sans dégradation du crépi 

•	Tablier à lames aluminium double-paroi, traité anti-corrosion et équipé de verrous automatiques anti-relevage

•	Manoeuvre motorisée solaire Bubendorff à commande radio (NF-Electricité), centralisable sur option. Robustesse batterie certifiée 100 jours selon NF-Fermeture et stores.
ou (selon choix technique)
•	Manoeuvre motorisée secteur Hybrid Bubendorff à commande radio (NF Electricité classe II) avec batterie de secours intégrée, centralisable sur option. Robustesse batterie certifiée 100 jours selon NF-Fermeture et stores.
ou (selon choix technique)
•	Manoeuvre motorisée secteur Radio Universel Bubendorff, bi-protocole Bubendorff et Zigbee 3.0, à commande radio (NF Electricité de classe II), centralisable sur option.
ou (selon choix technique)
•	Manoeuvre motorisée secteur Bubendorff à commande filaire (NF Electricité de classe II), câble 4 fils (montée, descente, phase, neutre)

•	Coulisses en aluminium équipées de joints souples thermoplastiques 
•	Lame finale en aluminium équipée d’un joint tubulaire 
•	Teintes tablier et encadrement selon nuancier du fabricant 
Teinte tablier : _______     Teinte encadrement : _______
• Classement au vent selon DTU 34.4 P3 : _____ (à préciser)
•	Option Commande groupée CLIMAT+ pour pilotage automatique prenant en compte la température sans connexion à internet et pilotage manuel simultané (jusqu’à 30 volets)
•	Option Commande Horloge Bubendorff pour programmation horaire de l’ouverture et de la fermeture des volets
•	Option module iDiamant utilisable via l’application Home+Control de Legrand avec horloge mode crépusculaire inclus

