**Texte CCTP ZIP iD4 BUBENDORFF**

• Volet à toile ajourée / store extérieur ZIP iD4 de marque BUBENDORFF ou équivalent

• Volet et son moteur testés 30’000 cycles (1 cycle = 1 montée/descente)

• Service après-vente « pièces, main d’oeuvre et déplacement », assuré directement par le fabricant pendant 30 ans minimum

• Toile fibre de verre / PVC zippée (maintenue dans les coulisses) et ajourée, coefficient d’ouverture 5%

*ou (selon choix technique)*

• Toile fibre de verre / PVC zippée (maintenue dans les coulisses) et occultante, coefficient d’ouverture 0%

• Manoeuvre motorisée solaire Bubendorff à commande radio (NF-Electricité), centralisable sur option. Robustesse batterie certifiée 100 jours selon NF-Fermeture et stores.

*ou (selon choix technique)*

• Manoeuvre motorisée secteur Hybrid Bubendorff à commande radio (NF Electricité classe II) avec batterie de secours intégrée, livrée avec sa télécommande sécurisée 3 boutons (montée, descente, ventilation), centralisable avec un ou plusieurs émetteur(s) radio supplémentaire(s)

• Caisson compact en aluminium de section carrée, h106 x 113 mm, sans vis apparentes, avec panneau photovoltaïque intégré et affleurant

• Coulisses en aluminium en 2 parties équipées d’un profil thermoplastique de guidage et de maintien en tension de la toile

• Lame finale en aluminium extrudé équipée d’une barre de charge

• Teintes toiles et encadrement selon nuancier du fabricant

• Option panneau photovoltaïque déporté

• Option Commande groupée CLIMAT+ pour pilotage automatique prenant en compte la température sans connexion à internet et pilotage manuel simultané (jusqu’à 30 volets)

• Option Commande Horloge Bubendorff pour programmation horaire de l’ouverture et de la fermeture des volets

• Option module iDiamant utilisable via l’application Home+Control de Legrand avec horloge mode crépusculaire inclus

• Classement au vent selon DTU 34.4 P3 : \_\_\_\_\_ (à préciser)